|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subnet Name | Needed Size | Allocated Size | Address | Mask | Dec Mask | Assignable Range |
| Panasonic\_REGIONAL | 317 | 510 | 184.27.0.0 | /23 | 255.255.254.0 | 184.27.0.1 - 184.27.1.254 |
| Panasonic\_DIVISION | 135 | 254 | 184.27.2.0 | /24 | 255.255.255.0 | 184.27.2.1 - 184.27.2.254 |
| Panasonic\_SSC | 50 | 62 | 184.27.3.0 | /26 | 255.255.255.192 | 184.27.3.1 - 184.27.3.62 |
| Panasonic\_COMMITTEE | 26 | 30 | 184.27.3.64 | /27 | 255.255.255.224 | 184.27.3.65 - 184.27.3.94 |
| Panasonic\_HQ | 13 | 14 | 184.27.3.96 | /28 | 255.255.255.240 | 184.27.3.97 - 184.27.3.110 |
| Panasonic\_SSC to BRANCHES | 2 | 2 | 184.27.3.112 | /30 | 255.255.255.252 | 184.27.3.113 - 184.27.3.114 |
| Panasonic\_HQ to COMMITTEE | 2 | 2 | 184.27.3.116 | /30 | 255.255.255.252 | 184.27.3.117 - 184.27.3.118 |
| Panasonic\_HQ to DIVISION | 2 | 2 | 184.27.3.120 | /30 | 255.255.255.252 | 184.27.3.121 - 184.27.3.122 |
| Panasonic\_HQ to SSC | 2 | 2 | 184.27.3.124 | /30 | 255.255.255.252 | 184.27.3.125 - 184.27.3.126 |

**IP VLSM**